**雁塔校区图书楼（主楼）窗、防盗网的供应商遴选项目要求**

**一、项目内容**

负责雁塔校区图书楼（主楼）断桥铝窗户、一楼窗户防盗网的供应。

窗户规格为1500mm×2230mm，选用断桥铝窗户，满足90系统窗配置，玻璃为路易玻璃（双层中空），开启后可180°平开。

防盗网规格为1500mm×2230mm（仅一楼安装），其中圆管直径19mm，壁厚0.8mm，房管25mm×25mm,壁厚1mm。

报价需包含拆除旧窗、防盗网，修复破损窗框及安装新窗、防盗网的费用，窗、防盗网以每平方米进行报价费用计算。

**二、工程报价**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 报价（元） |
| 1 | 防盗网1.规格：500mm×2230mm（仅一楼安装），2.尺寸：圆管直径19mm，壁厚0.8mm，房管25mm×25mm,壁厚1mm | ㎡ |  |
| 2 | 窗户1.尺寸： 1500mm×2230mm2.材质：选用断桥铝窗户3.配置要求：满足90系统窗配置，玻璃为路易玻璃（双层中空），开启后可180°平开。型材：铝型材型材壁厚：1.4mm 表面处理：奥地利(老虎)粉末喷涂制作工艺: 铸铝角码 销钉注胶(双组份胶)五金/执手: 铠励牌五金件, 铠励牌执手玻璃规格：5+25A+5mm双层中空钢化玻璃（原片：台玻原片，铝条：黑色一体折弯铝条）隔热条：融海牌PA66-GF25尼龙条（格栅式隔热条）胶条：窗晟(EPDM)复合三元乙丙胶条（中央等压胶条） 窗晟三元乙丙胶条（玻璃外胶条） | ㎡ |  |
| 5 | 单价合计 | （元） |

所供应材料需具有产品合格证、质检报告，质保期按照国家相关规定执行，供应商收到校方通知后需在30分钟内响应，应急材料需在3小时内送达。

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

**三、售后承诺**

**附件一：法定代表人身份证明书**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

地 址：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。

特此证明。

报价人： (盖章)

日 期： 年 月 日

**后附身份证（或护照）复印件**

**附件二：****法定代表人授权委托书**

**法定代表人授权委托书**

致： 西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明： (报价单位名称) 的法人代表 (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权 (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关 (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投 标 人： (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日 期： 年 月 日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）