**雁塔校区图书楼（主楼）防盗门的供应商遴选项目要求**

**一、项目内容**

负责雁塔校区图书楼（主楼）防盗门的供应，需防盗门共计225扇，其中960mm×1900mm（32扇）960mm×2700mm（193扇），且两种规格防盗门门面厚度均为0.8mm，门架厚度均为1.5mm，门扇厚度为0.9mm，带玻璃天窗，带包边，带底坎，红木色，平板门。

报价需包含拆除旧门，修复破损门框，安装新门的费用，门以单位进行报价费用计算。

**二、工程报价**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 报价（元） |
| 1 | 防盗门1.尺寸： 960\*27002.材质：规格要求: 带玻璃天窗，带包边，带底坎，平板门。为保障财产安全，3.配置要求：门面厚度均为0.8mm，门架厚度均为1.5mm，门扇厚度为0.9mm，带玻璃天窗，带包边，带底坎，红木色，平板门。防盗门需配备C级锁芯，且门体不带猫眼。 | 扇 |  |
| 2 | 防盗门1.尺寸： 960\*19002.材质：规格要求: 带玻璃天窗，带包边，带底坎，平板门。为保障财产安全，3.配置要求：门面厚度均为0.8mm，门架厚度均为1.5mm，门扇厚度为0.9mm，带玻璃天窗，带包边，带底坎，红木色，平板门。防盗门需配备C级锁芯，且门体不带猫眼。 | 扇 |  |
| 3 | 单价合计 |  | （元） |

所供应材料需具有产品合格证、质检报告，质保期按照国家相关规定执行，供应商收到校方通知后需在30分钟内响应，应急材料需在3小时内送达。

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

**三、售后承诺**

**附件一：法定代表人身份证明书**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

地 址：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。

特此证明。

报价人： (盖章)

日 期： 年 月 日

**后附身份证（或护照）复印件**

**附件二：****法定代表人授权委托书**

**法定代表人授权委托书**

致： 西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明： (报价单位名称) 的法人代表 (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权 (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关 (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投 标 人： (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日 期： 年 月 日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）