**雁塔校区2号学生公寓一层更换宿舍门**

**一、项目内容**

对雁塔校区2号学生公寓公寓一层宿舍更换宿舍门,拆除原有宿舍门（共 23 樘，含 22 个单开木门、1 个卫生间双开木门）；安装全新宿舍木门（22 个单开木门、1 个卫生间双开木门），含五金配件及安装调试。

1. **项目报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| 1 | 宿舍木门  实木复合门 | 门扇厚度4.5公分，4面封边，表面贴板厚度5毫米 | 个 | 22 |  |
| 2 | 水房木门  实木复合门 | 门扇厚度4.5公分，4面封边，表面贴板厚度5毫米 | 个 | 1 |  |
| 3 | 旧门拆除 |  | 个 | 23 |  |
| 4 | 旧门归类整理 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 旧门及产生垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |
| 合计金额 | | | | |  |

**三、项目要求**

1.采用实木复合材质，内部填充高密度多层板或实木龙骨，表面贴天然实木皮（如樱桃木、胡桃木等），环保等级需达E0 级，甲醛释放量≤0.06mg/m³；关门状态下，室内外噪音分贝差≥25dB；木材需经阻燃处理，达到B1 级防火标准；需提供木门的检测报告（环保、防火、隔音等）；

2.木门门体质保期≥2年，质保期内免费维修更换；

3.木门外观统一、美观，颜色需与甲方沟通确认后安装。

4.确认门洞经过防潮，防腐处理，检查木门质量，包括漆面是否有磕碰，门套和套线的材质是否符合要求。

5.使用激光水平仪校准门洞的垂直和平整度，确保误差在3mm以内。

6.在潮湿区域，门套底部预留2-3cm缝隙，涂刷防水涂料后嵌入防潮垫片。

7.验收标准，

（1）门扇开启至15°能自动闭合，闭合后无反弹现象。

（2）用A4纸测试密封性，闭合后抽纸张阻力应均匀。

（3）五金件安转牢固，无松动异响。

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

**三、售后承诺**

**附件一：法定代表人身份证明书**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

地 址：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。

特此证明。

报价人： (盖章)

日 期： 年 月 日

**后附身份证（或护照）复印件**

**附件二：****法定代表人授权委托书**

**法定代表人授权委托书**

致： 西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明： (报价单位名称) 的法人代表 (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权 (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关 (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投 标 人： (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日 期： 年 月 日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）