长安校区70部电梯自行检测项目要求
一、项目内容

按照《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)和《电梯自行检测规则》(TSG T7008-2023)规定，根据《市场监管总局关于进一步做好<电梯监督检验和定期检验规则><电梯自行检测规则>实施工作的通知》(国市监特设发[2024〕28号)《陕西省市场监督管理局关于实施<电梯监督检验和定期检验规则>和<电梯自行检测规则>的通知》(陕市监发〔2024]167号)和《西安市长安区市场监督管理局关于进一步做好<电梯监督检验和定期检验规则>和<电梯自行检测规则>实施工作的通知》要求，对我校长安校区教师公寓68部电梯和五号教学楼2部电梯进行自行检测，共计70部电梯。电梯基本信息如下：

	楼号
	单元
	载重量
	速度
	层/站/门
	品牌
	机房
位置
	开门
方式
	数量
	备注

	1号楼
	一单元
	800kg
	1.75m/s
	24/24/24
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	其中一台兼消防电梯

	
	
	800kg
	1.75m/s
	25/25/25
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	

	
	二单元
	800kg
	1.75m/s
	24/24/24
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	其中一台兼消防电梯

	
	
	800kg
	1.75m/s
	25/25/25
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	

	2号楼
	一单元
	800kg
	1.75m/s
	20/20/20
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	其中一台兼消防电梯

	
	
	800kg
	1.75m/s
	21/21/21
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	

	
	二单元
	800kg
	1.75m/s
	20/20/20
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	其中一台兼消防电梯

	
	
	800kg
	1.75m/s
	21/21/21
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	

	3至14号楼
	一单元
	800kg
	1.75m/s
	16/16/16
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	12
	其中一台兼消防电梯

	
	
	800kg
	1.75m/s
	17/17/17
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	12
	

	
	二单元
	800kg
	1.75m/s
	16/16/16
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	12
	其中一台兼消防电梯

	
	
	800kg
	1.75m/s
	17/17/17
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	12
	

	15号楼
	一单元
	800kg
	1.75m/s
	16/16/16
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	其中一台兼消防电梯

	
	
	800kg
	1.75m/s
	17/17/17
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	

	
	二单元
	800kg
	1.75m/s
	16/16/16
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	其中一台兼消防电梯

	
	
	800kg
	1.75m/s
	17/17/17
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	

	
	三单元
	800kg
	1.75m/s
	16/16/16
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	其中一台兼消防电梯

	
	
	800kg
	1.75m/s
	17/17/17
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	

	16号楼
	一单元
	800kg
	1.75m/s
	16/16/16
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	其中一台兼消防电梯

	
	
	800kg
	1.75m/s
	17/17/17
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	

	
	二单元
	800kg
	1.75m/s
	16/16/16
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	其中一台兼消防电梯

	
	
	800kg
	1.75m/s
	17/17/17
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	

	
	三单元
	800kg
	1.75m/s
	16/16/16
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	其中一台兼消防电梯

	
	
	800kg
	1.75m/s
	17/17/17
	蒂森克虏伯
	井道顶部
	中开门
	1
	

	合计
	
	68部

	位置
	载重量
	速度
	层/站/门
	品牌
	开门
方式
	数量
	备注

	五号教学楼
	1000kg
	1.0m/s
	6
	蒂森克虏伯
	中开门
	1
	无

	五号教学楼
	1000kg
	1.0m/s
	6
	蒂森克虏伯
	中开门
	1
	无

	合计
	2部


2. 成果交付要求

（1） 电梯自行检测原始记录表

逐台电梯完整填写全项目实测数据，2名持证DT1电梯检验员手写签字，数据不得空白、涂改无有效更正痕迹，作为检测第一手原始存档凭证。

（2） 电梯自行检测备忘录（TSG T7008-2023附件B）

检测现场即时出具，列明设备基础信息、全部合格项与不合格隐患、整改时限、重大隐患停用提示；检测单位加盖公章、我方后勤负责人签字，同步提供轿厢公示使用纸质版。

（3）电梯自行检测正式报告（TSG T7008-2023附件C）

全部隐患整改复检闭环后5个工作日内出具，包含设备参数、全项检测结论、复查记录、整机综合判定，加盖检测单位公章、两名检验员签字。

（4）电梯自行检测符合性声明（TSG T7008-2023附件D）

双单位盖章生效（我方使用单位公章+检测维保单位公章），用于前往特检院更换特种设备使用标志，无此文件视为检测成果交付不完整。

（5）隐患整改全套材料：整改通知单、维修施工记录、更换配件合格证明、整改前后对比影像、复检确认签字单据；存在不合格项无闭环资料不予验收。检测单位资质备查资料：维保单位电梯维保许可证、营业执照、DT1检验员有效证书、检测仪器年度计量校准证书复印件并加盖公章。西安本地制式《电梯自行检测工作告知单》，完成特检院报备手续后交付留存。
（6）全套文件一式2份，纸张规整、签章清晰完整，内容详实。
3.设计资质：
检测单位符合《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)和《电梯自行检测规则》(TSG T7008-2023)相关规定，具有相关资质，需持有《特种设备检验检测机构核准证》，且核准项目包括电梯检测(T1或TC)，配备必需的仪器设备，至少在我省常驻3名检验师、6名检验员，常驻的检验师中明确技术、质量负责人和检测责任师各1名(技术、质量负责人不能兼任检测责任师)。
二、工程报价
	序号
	项目
	报价（元）

	1
	长安校区70部电梯自行检测项目
	

	工期
	

	联系人及电话
	


单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）              年    月    日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：                                      

地    址：                                       

姓    名：           性别：        年龄：       职务：            

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)                             

日  期：       年     月     日      
后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组    
本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)           

法 定 代 表 人： (签字、盖章)      

被授权的代理人： (签字、盖章)      

日  期：       年     月     日    
附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）
