|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量（m2） | 施工做法 | 报价（元） |
| 1 | 拆除损坏台阶 | 82 | 人工铲除 |  |
| 2 | 细石混凝土 | 82 | 厚度5cm |  |
| 3 | 抗裂砂浆 | 82 | 两遍，厚度0.4cm。 |  |
| 4 | 抹灰挂网 | 82 | 50mm×50mm钢丝网，钢丝直径1.5mm |  |
| 5 | 防水施工 | 82 | 室外专用水泥色防水涂料，涂刷两遍 |  |
| 6 | 台阶养护 | 82 | 7天 |  |
| 7 | 垃圾清运 |  | 垃圾清运至校外 |  |
| 合计 |  |  |