长安校区天平楼连廊加固设计项目要求
一、项目内容

为进一步筑牢食堂食品安全防线，保障教职工饮食安全，拟为西北政法大学长安校区教工食堂采购净食机设备1台。设备用于食堂蔬菜、肉类、水产等食材的净化处理，降解农残、去除激素与细菌杂质，降低食材安全风险。包含设备供货、运输、安装调试、现场操作培训、质保及售后等全部工作内容。
产品规格:约480x382x135mm3、整机材质:整机外壳、内胆、涉水部件全部采用食品级304不锈钢，食品级PC；放置方式:可台式、可壁挂安装，节省厨房空间；清洗温度:环境温度:0°C-38°C、工作水温:1°C-32°C；防触电类型:I类；操作配置:智能触控屏，一键启停，操作简单；功率参数:额定功率:210W，额定电压:220V；净化模式:适用于果蔬、五谷、肉类、水产、餐具等净化需求，以及可智能调整净化时间与效果；核心技术:采用M微纳米气泡+0高浓度活氧+羟基自由基三层净化技术，深层清洗；核心功能:能高效去除或降解农药残留、激素、防腐剂、添加剂、人工色素、嘌呤、细菌、病毒等有害物质。

设备需适用于食堂商用场景，可对蔬菜、畜禽肉类、水产品等食材开展净化，有效去除农药残留、细菌、激素等有害物质；设备运行稳定，操作简单，适配食堂日常批量食材处理工作。
设备及配套配件均为原厂全新合格产品，具备产品合格证、检测报告等相关资质文件，各项技术参数符合国家及行业相关标准。
供货方负责设备进场、安装调试，完成调试后需达到正常使用标准；完成安装后对食堂操作人员开展现场实操培训，讲解设备操作流程、日常维护、简单故障识别等内容。
设备安装过程做好现场保护，施工垃圾及时清理，不得破坏食堂原有墙面、水电及设施。
设备整体质保期不少于1年。质保期内，因设备本身质量问题产生故障，供货方免费上门维修、更换零部件。
质保期内提供应急报修服务，接到报修通知后及时响应，尽快抵达现场排查处置，保障食堂正常供餐秩序。
质保期外提供终身技术支持，如需维修可提供优惠维保报价。
供货方须提供设备说明书、产品合格证、检测报告等全套资料。
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注：此报价包含设备本体、运输、现场安装调试、操作培训、辅材、税费等全部费用。
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三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：                                      

地    址：                                       

姓    名：           性别：        年龄：       职务：            

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)                             

日  期：       年     月     日      
后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组    
本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。
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